void setup()

{

pinMode(3, OUTPUT);

pinMode(4, OUTPUT);

pinMode(6, OUTPUT);

pinMode(7, OUTPUT);

}

//the loop function runs over & over again

void loop()

{

int i;

for(i=3;i<=7;i++)

{

if(i==5)

continue;

digitalWrite(i, HIGH);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

digitalWrite(i, LOW);

delay(1000); // Wait for 1000 millisecond(s)

}

}